Примеры сообщений БСШ-В

Исх в прибор от КПА:

KOD 1 ---------- 0xAA 0x01 0x02 0x01 , CRC 476E

KOD 17 ---------- 0xAA 0x01 0x02 0x11 , CRC 555F

KOD 34 ---------- 0xAA 0x01 0x02 0x22 , CRC 536F

KOD 255 ---------- 0xAA 0x01 0x02 0xFF , CRC 49BF

Вх с данными (…)

KOD 1 ---------- 0xAA 0x02 0x01 0x01 0x01 0x02 0x01 0x02 0x01 0x02, CRC 9B90

KOD 17 ---------- 0xAA 0x02 0x01 0x11 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x02 0x00 0x01 0x00 0x02 0x00 0x01 0x00 0x02, CRC D86C -------------------Рабочий

KOD 34 ---------- 0xAA 0x02 0x01 0x22 0x12(2 MK rez) , CRC F569

0xAA 0x02 0x01 0x22 0x20(2 MK osn) , CRC E378 ---------------Рабочий

KOD 255 ---------- 0xAA 0x02 0x01 0xFF , CRC 45BC